# 1.简单用法：

# 1)ping 域名

### 如：ping [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

|  |
| --- |
|  |

## 2)ping ip

### 如：ping 157.240.14.35

|  |
| --- |
|  |

## 3）ping –t ip，绘制一直ping直到认为停止它

### 如：ping –t 157.240.14.35

|  |
| --- |
|  |

## 4) ping –n m ip，发送m个数据包就停止

### 如：ping -n 8 157.240.14.35表示要发送8给数据包给这个IP

|  |
| --- |
|  |

## 5）ping –a ip 可以将地址名解析为主机名

|  |
| --- |
|  |

## 6）ping –w m ip，设置ping的回显时间

### 如：ping -w 10 157.240.14.35

|  |
| --- |
|  |

#### 还有很多参数，可以自己去试一试，使用ping /?

# 2.ping判断网络故障

|  |
| --- |
|  |

# 3.小技巧：可以将ping命令的回显保存到一个文件

|  |
| --- |
|  |